**Правила пользования газом и газовыми приборами.**

**НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:**

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

3. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

4. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104!

6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения,

7. Вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104! (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

8. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

9. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности:

- сообщить в газовую службу по телефону 104! из не загазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

**НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

14. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них - запасной).

15. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние менее 2 м.

16. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

### 

### ****Внимание, важно!****

**При обнаружении запаха газа:**

- Открыть окна для проветривания.

- Перекрыть краны перед газовыми приборами.

- Не пользоваться электроприборами, освещением и электрозвонками, открытым огнем.

- Звонить по телефону 104 с любых операторов связи.

Постарайтесь подробно объяснить диспетчеру, что у Вас случилось, ответить на все его вопросы, выслушать инструктаж, как Вам поступить в той или иной аварийной ситуации, выполнить все требования и рекомендации диспетчера и ожидать приезда аварийной бригады.

**Правила безопасного использования газовых приборов:**

- Перед использованием газовых приборов откройте форточку для притока воздуха.

- Не допускайте заливания работающих горелок.

- Проверьте тягу перед включением, и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоходы, если тяга отсутствует - немедленно прекратите использование газовых приборов, и вызовите мастера для проверки дымовых каналов.

- Обеспечьте свободный доступ к газовым приборам.

- Вентиляционные каналы должны быть постоянно открыты.

- При работе газовых приборов открывайте форточку или ставьте окно на проветривание.

- После работы газового прибора необходимо закрыть краник на приборе и кран на газопроводе перед газовым прибором.

В помещениях, где установлены приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход, запрещена установка вытяжной вентиляции с искусственным побуждением.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

- Привязывать веревки к газовым трубам и сушить белье на открытом пламени горелки.

- Самостоятельно ремонтировать газовые приборы или допускать к ремонту посторонних лиц.

- Допускать к эксплуатации газовых приборов: детей, лиц не контролирующих свои действия, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Обогревать помещение с помощью газовой плиты.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

- Пользоваться неисправными газовыми приборами, производить самовольную замену и перенос газовых приборов.